{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2. strana"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2. strana","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"merged":[[0,6,0,9],[1,6,1,9],[2,6,2,9],[3,1,4,5],[6,1,6,10],[7,1,7,2],[7,3,7,10],[8,1,8,2],[8,3,8,10],[9,1,9,2],[9,3,9,10],[11,1,12,1],[11,2,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[13,1,13,10],[14,2,14,6],[15,2,15,6],[16,2,16,6],[17,2,17,6],[18,2,18,6],[19,2,19,6],[20,2,20,6],[21,2,21,6],[22,2,22,6],[23,2,23,6],[25,1,25,10],[26,2,26,6],[27,2,27,6],[28,2,28,6],[29,2,29,6],[30,2,30,6],[31,2,31,6],[32,2,32,6],[35,1,35,10],[36,2,36,6],[37,2,37,6],[38,2,38,6],[39,2,39,6],[42,1,42,10],[43,2,43,6],[44,2,44,6],[45,2,45,6],[46,2,46,6],[47,2,47,6],[54,8,54,10],[55,8,55,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":6}," Phone.:   +421-905/472287"]
[{"$nulls":6},"                  +421-911/472287"]
[{"$nulls":6}," E-mail:   kriz.kez@gmail.com"]
[null,"Office: Štefánikova 18,                                                                                                   \n             066 01 Humenné, Slovak  republic"]
[]
[]
[null,"VÝKAZ VÝMER"]
[null,"Stavba: ",null,"Obecný rozhlas"]
[null,"Objekt:  ",null,"Rekonštrukcia obecného rozhlasu"]
[null,"Investor: ",null,"Obec Veľopolie, Obecný úrad Veľopolie 78, 067 31 "]
[]
[null,"č.","Popis materiálu, prác, druh činnosti",{"$nulls":4},"m.j.","množ.","jedn. cena","Cena spolu"]
[]
[null,"A: Rekonštrukcia obecného rozhlasu:"]
[null,1,"kábel CYKYz 2x2,5mm2",{"$nulls":4},"m",{"v":2301,"d":"2,301"}]
[null,2,"reproduktor TC – 30 AH",{"$nulls":4},"ks",24]
[null,3,"krabica ACD 6455-1",{"$nulls":4},"ks",24]
[null,4,"lanová svorka U08 ",{"$nulls":4},"ks",48]
[null,5,"napínacia skrutka",{"$nulls":4},"ks",48]
[null,6,"konzola zinková prechodová",{"$nulls":4},"ks",45]
[null,7,"konzola zinková reproduktorová sklopná",{"$nulls":4},"ks",21]
[null,8,"oceľový stožiar STB 8/76 P",{"$nulls":4},"ks",2]
[null,9,"základový rošt ZR-2",{"$nulls":4},"ks",2]
[null,10,"betón B-10 cem. síran. Fr. nad 22mm",{"$nulls":4},"m3",0.6]
[]
[null,"Montážne práce:"]
[null,11,"Montáž káblu CYMYz",{"$nulls":4},"m",{"v":2301,"d":"2,301"}]
[null,12,"Montáž reproduktorov",{"$nulls":4},"ks",24]
[null,13,"Montáž konzoly (prechodová, sklopná)",{"$nulls":4},"ks",66]
[null,14,"Montáž svorky lanovej ",{"$nulls":4},"ks",48]
[null,15,"Montáž krabice ACD",{"$nulls":4},"ks",24]
[null,16,"Montáž oceľových stožiarov",{"$nulls":4},"hod.",2]
[null,17,"Montážna plošina",{"$nulls":4},"hod.",36]
[]
[]
[null,"Zemné práce:"]
[null,18,"Výkop jamy pre stožiar",{"$nulls":4},"m3",0.8]
[null,19,"Zához jamy pre stožiar",{"$nulls":4},"m3",0.3]
[null,20,"Betonáž",{"$nulls":4},"m3",0.6]
[null,21,"Vytýčenie trasy",{"$nulls":4},"km",2.301]
[]
[]
[null,"HZS"]
[null,22," Demontážne práce",{"$nulls":4},"h",20]
[null,23,"Drobné práce, vypínanie siete, komplexné služby",{"$nulls":4},"h",8]
[null,24,"Nešpecifikované práce",{"$nulls":4},"h",16]
[null,25,"Doprava",{"$nulls":4},"km",90]
[null,26,"Odborná skúška a odb. prehliadka el. zariadenia",{"$nulls":4},"h",16]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Humenné 06/2019"]
[{"$nulls":8},"Ing. MarekKríž"]
[{"$nulls":8},"Projektant elektrických zariadení"]